**طریقه انتقال تصویر دستگاه های سری Plus ورتینا از طریق P2P**




طریقه انتقال تصویر ورتینا از طریق P2P

**آموزش راه اندازی CloudP2P**


برای راه اندازی**انتقال تصویر به روش P2P در دستگاه های سری Plus ورتینا** ابتدا از آدرس زیر در منوی دستگاه تنظیمات مربوط به P2P را انجام می دهیم:

Menu → configuration → network → advanced → platform access


بعد از اتصال کابل اینترنت و انجام تنظیمات شبکه Status به حالت Online در می آید.



سپس وارد سایت [www.hicloudcam.com](http://www.hicloudcam.com/) شده و سپس با انتخاب Register ثبت نام مینماییم.




**بعد از ثبت نام کردن در سایت با نام کاربری و رمز ورود وارد پنل کاربری شده و وارد  System Management  میشویم Device Management  گزینه Add را برای اضافه کردن دستگاه مورد نظر انتخاب می کنیم.**




**برای Add کردن دستگاه از دو روش می توانیم استفاده کنیم:**


**Add Automaticaly: از این روش وقتی می توان استفاده کرد که دستگاه درون یک شبکه داخلی باشد.**




**Add By Serial No: در این روش سریال روی دستگاه را به صورت دستی وارد می نماییم.**



**بعد از اضافه شدن دستگاه مورد نظر نرم افزار Viewnet 2500 را از روی تلفن همراه باز کرده و وارد منو می شویم و گزینه Cloud P2P را انتخاب می نماییم**




گزینه + را از بالا سمت راست، بالای صفحه انتخاب نموده و دستگاه مورد نظر را با وارد کردن سریال دستگاه Add می نماییم.




**نکته: برای اضافه کردن دستگاه در نرم افزار می توان از QR Code نیز استفاده کرد.**

**برای دیدن تصاویر در نرم افزار Viewnet 3500 (ورژن PC) به روش زیر عمل می کنیم:**


**نرم افزار را باز کرده و وارد Device Management  میشویم**



**در قسمت Server  گزینه add new device type  را انتخاب کرده و تیک cloud p2p device را می زنیم تا به لیست organization اضافه شود.**



**روی گزینه cloud p2p device کلیک کرده و گزینه login را می زنیم و اطلاعات مربوط به حساب کاربری سایت www.hicloudcam.com را وارد می نماییم:**



**در مرحله آخر گزینه add device را انتخاب کرده و serial no و verification code مربوط به دستگاه را وارد می نماییم.**

